Wykonanie instalacji elektrycznej lamp podwórze szkoły oraz podświetlenia podcieni

- demontaż starych przewodów na elewacji, wykonanie instalacji zewnętrznej na uchwytach po elewacji wewnątrz części podwórza, wraz z montażem lamp ledowych

- montaż nowych lamp ledowych w podcieniach wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej

A) lampy uliczne led PIKE J DOB 100W szt. 2

Przewód ziemny czarny 3\*1,5 100 m.

Uchwyty paczka

Zegar astronomiczny szt. 1

B) lampy pod arkadami 20 szt

Przewód 3\*1,5 200 m